{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":48,"n_cols":8,"rows_kept":48,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,6,0],[2,1,6,1],[2,3,6,3],[7,0,15,0],[7,1,15,1],[7,3,15,3],[16,0,21,0],[16,1,21,1],[16,3,21,3],[22,0,28,0],[22,1,28,1],[22,3,28,3],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[29,3,34,3],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[35,3,40,3],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[45,3,47,3]]}
["采购清单"]
["序号","产品名称","分项产品","参数要求","规格(M)","单位","预计数量","单价限价（元）"]
[1,"治疗柜组1","医用上柜","1、台面：采用人造石台面，石材厚度≥1.2cm，台面安装时做下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。\n2、柜体：采用优质品牌SECC双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。\n3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型热固性粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。涂层膜厚度 ≥50μm。\n4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉一字折弯拉手，柜体全封闭顶板，以加强台面支撑，采用双层门板设计，内设加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。\n5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。\n6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。\n7、铰链：采用优质不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链，关闭时可自动闭合，且无噪音。\n8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度不低于1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部\n9、配置说明：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板。","0.35*0.6（宽*高）","米",16.4,2600]
[null,null,"医用中柜",null,"0.35*0.55（宽*高）","米",16.4,1300]
[null,null,"人造石台面",null,"0.6*0.012（宽*厚）","米",16.4,1800]
[null,null,"医用下柜",null,"0.6*0.838（宽*高）","米",16.4,4100]
[null,null,"不锈钢踢脚线",null,"0.15*0.001（宽*厚）","米",19.4,88]
[2,"治疗柜组2","医用上柜","1、台面：采用人造石台面，石材厚度≥1.2cm，台面安装时做下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。\n2、柜体：采用优质品牌SECC双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。\n3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型热固性粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。涂层膜厚度 ≥50μm。\n4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉一字折弯拉手，柜体全封闭顶板，以加强台面支撑，采用双层门板设计，内设加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。\n5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。\n6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。\n7、铰链：采用优质不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链，关闭时可自动闭合，且无噪音。\n8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度不低于1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。\n9、配置说明：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板\n10、配备高危药品柜：门板含密码锁，内部抽屉配转舌锁。                     11、配备ABS隔板，方便药品管理。                                      12、配备垃圾桶柜，便于垃圾的分类存放。                               13、配备冰箱柜，便于冰箱的存放。","0.35*0.6（宽*高）","米",17.9,2600]
[null,null,"医用中柜",null,"0.35*0.55（宽*高）","米",17.9,1300]
[null,null,"人造石台面",null,"0.6*0.012（宽*厚）","米",17.9,1800]
[null,null,"医用下柜",null,"0.6*0.838（宽*高）","米",17.9,4100]
[null,null,"冰箱柜",null,"0.8*0.58*2（长*宽*高）","组",3,4100]
[null,null,"ABS隔板",null,"标准","组",6,188]
[null,null,"高危药品柜",null,"0.5*0.58*0.838（长*宽*高）","组",3,855]
[null,null,"垃圾桶柜",null,"标准","组",6,260]
[null,null,"不锈钢踢脚线",null,"0.15*0.001（宽*厚）","米",21.5,88]
[3,"治疗柜组3","医用上柜","1、台面：采用人造石台面，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。\n2、柜体：采用优质品牌SECC双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。\n3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型热固性粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。涂层膜厚度 ≥50μm。\n4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉一字折弯拉手，柜体全封闭顶板，以加强台面支撑，采用双层门板设计，内设加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。\n5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。\n6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。\n7、铰链：采用优质不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链，关闭时可自动闭合，且无噪音。\n8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度不低于1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。\n9、配置说明：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板\n10、高危药品柜：门板含密码锁，内部抽屉配转舌锁。                     11、配备ABS隔板，方便药品管理。                                      12、配备垃圾桶柜，便于垃圾的分类存放。                               13、配备冰箱柜，便于冰箱的存放。","0.35*0.6（宽*高）","米",8,2600]
[null,null,"医用中柜",null,"0.35*0.55（宽*高）","米",8,1300]
[null,null,"人造石台面",null,"0.6*0.012（宽*厚）","米",8,1800]
[null,null,"医用下柜",null,"0.6*0.838（宽*高）","米",8,4100]
[null,null,"垃圾桶柜",null,"标准","组",8,260]
[null,null,"不锈钢踢脚线",null,"0.15*0.001（宽*厚）","米",10.4,88]
[4,"治疗柜组4","医用上柜","1、台面：采用人造石台面，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。\n2、柜体：采用优质品牌SECC双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。\n3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型热固性粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。涂层膜厚度 ≥50μm。\n4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉一字折弯拉手，柜体全封闭顶板，以加强台面支撑，采用双层门板设计，内设加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。\n5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。\n6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。\n7、铰链：采用优质不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链，关闭时可自动闭合，且无噪音。\n8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度不低于1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。\n9、配置说明：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板\n10、高危药品柜：门板含密码锁，内部抽屉配转舌锁。                     11、配备ABS隔板，方便药品管理。                                      12、配备垃圾桶柜，便于垃圾的分类存放。                               13、配备冰箱柜，便于冰箱的存放。","0.35*0.6（宽*高）","米",3.5,2600]
[null,null,"医用中柜",null,"0.35*0.55（宽*高）","米",3.5,1300]
[null,null,"人造石台面",null,"0.6*0.012（宽*厚）","米",3.5,1800]
[null,null,"冰箱柜",null,"0.8*0.58*2（长*宽*高）","组",1,4100]
[null,null,"医用下柜",null,"0.6*0.838（宽*高）","米",3.5,4100]
[null,null,"垃圾桶柜",null,"标准","组",2,260]
[null,null,"不锈钢踢脚线",null,"0.15*0.001（宽*厚）","米",4.7,88]
[5,"治疗柜组5","医用上柜","1、台面：采用人造石台面，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。\n2、柜体：采用优质品牌SECC双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。\n3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型热固性粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。涂层膜厚度 ≥50μm。\n4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉一字折弯拉手，柜体全封闭顶板，以加强台面支撑，采用双层门板设计，内设加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。\n5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。\n6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。\n7、铰链：采用优质不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链，关闭时可自动闭合，且无噪音。\n8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度不低于1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。\n9、配置说明：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板\n10、配备垃圾桶柜，便于垃圾的分类存放。                               11、配备冰箱柜，便于冰箱的存放。","0.35*0.6（宽*高）","米",8.4,2600]
[null,null,"医用中柜",null,"0.35*0.55（宽*高）","米",8.4,1300]
[null,null,"人造石台面",null,"0.6*0.012（宽*厚）","米",8.4,1800]
[null,null,"医用下柜",null,"0.6*0.838（宽*高）","米",8.4,4100]
[null,null,"储物柜",null,"0.8*0.4*2（宽*高）","组",6,4800]
[null,null,"不锈钢踢脚线",null,"0.15*0.001（宽*厚）","米",10.8,88]
[6,"护士站","护士站下台面","1、台面：采用人造石台面，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。\n2、柜体：采用优质品牌SECC双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。\n3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型热固性粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。涂层膜厚度 ≥50μm。\n4、工艺：主体采用≥2.0mm电镀锌方管龙骨架，面板采用≥1.0mm电解钢板，站体内藏走线系统、无支撑框架、悬挂式检修门。\n5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。\n6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。\n7、铰链：采用优质不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链，关闭时可自动闭合，且无噪音。\n8、踢脚线：下柜底部安装100mm高度不低于1.0mm厚304不锈钢踢脚线，防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。\n9、配置：每套护士站主体可由三抽柜、钢制键盘抽、主机柜、打印机柜组成（护士站配柜数量按实际尺寸配置），配柜可选装脚轮。","0.7*0.012（宽*厚）","米",3.9,1800]
[null,null,"护士站站体",null,"0.7*1.168（宽*高）","米",3.9,4100]
[null,null,"键盘架",null,"标准","组",3,255]
[null,null,"主机柜",null,"0.3*0.4*0.69（长*宽*高）","组",3,1350]
[null,null,"不锈钢踢脚线",null,"0.15*0.001（宽*厚）","米",6.3,88]
[null,null,"储物柜/文件柜",null,"0.8*0.4*2（宽*高）","组",4,4800]
[7,"病房储物柜","病房储物柜","1、柜体：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。\n2、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型热固性粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。涂层膜厚度 ≥50μm。\n3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门一体折弯拉手。\n4、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。\n5、铰链：采用优质不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链，关闭时可自动闭合，且无噪音。\n6、踢脚线：下柜底部安装150mm高度不低于1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；\n7、配置说明：门板配嵌入式标签卡槽。","深度0.55-0.65，但实际要根据现场门洞标准","平方",100,1543]
[8,"标准不锈钢清洗池1","不锈钢清洗池","1、材质：1.0mm厚304#不锈钢基材，表面抛光处理，焊点光滑，结构稳固。\n2、配置：配全套单冷手动龙头，下水器，软管，拖把池配挂钩。\n3、工艺：整体一次成型，水槽内内圆，无清洁死角，符合卫生验收标准。                                                            4、配备冲洗装置，便于清洗。                                                                     ","0.9*0.9（宽*高）","米",6,6800]
[9,"标准不锈钢清洗池2","不锈钢清洗池","1、材质：1.0mm厚304#不锈钢基材，表面抛光处理，焊点光滑，结构稳固。\n2、配置：配全套单冷手动龙头，下水器，软管，拖把池配挂钩。\n3、工艺：整体一次成型，水槽内内圆，无清洁死角，符合卫生验收标准。                                                            4、配备冲洗装置，便于清洗。                                                                     ","0.7*1.8（宽*高）","米",2.4,6800]
[10,"标准不锈钢换鞋凳","换鞋凳","1、材质：1.0mm厚304#不锈钢基材，表面抛光处理，焊点光滑，结构稳固。\n","0.8*0.43（宽*高）","米",4.5,4000]
[11,"实验台","实验室边台","1、台面：采用理化板台面，台面厚度≥1.2cm，台面安装时做下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。\n2、柜体：采用优质品牌SECC双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。\n3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型热固性粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。涂层膜厚度 ≥50μm。\n4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉一字折弯拉手，柜体全封闭顶板，以加强台面支撑，采用双层门板设计，内设加强筋，提高门的使用寿命。\n5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。\n6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。\n7、铰链：采用优质不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链，关闭时可自动闭合，且无噪音。\n8、水槽：采用实验室专用PP水槽。\n9、洗眼器：主体铜质、表面经环氧涂层处理，光亮润泽\n重力铸造壳体不易漏水，手持把手部分采用PP材质，带锁定开关。硅胶罩杯有镂空设计，排水防止细菌滋生保障安全卫生，喷头水流成雾状喷洒，不易伤到眼睛。\n10、配置说明：水槽处设有机玻璃挡水装置。","0.75*0.8（宽*高）","米",31,3200]
[null,null,"实验室中央台",null,"1.5*0.8（宽*高）","米",4,4800]
[null,null,"洗眼器",null,"标准","组",3,580]