{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["报价表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"报价表","index":0,"n_rows":74,"n_cols":8,"rows_kept":74,"merged":[[0,0,0,7],[2,4,5,4],[6,4,12,4],[13,4,18,4],[31,4,33,4],[34,4,40,4],[41,4,47,4],[49,4,51,4],[53,4,69,4],[70,4,71,4],[72,1,72,7],[73,0,73,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸州市中医医院布类物资定点配送服务采购项目报价表"]
["序号","产品名称","产品规格（cm）","单位","技术参数","单价最高限价（元）","报价（元）","品牌或生产厂家"]
[1,"湖蓝平布印花被套","158*230","床","面料名称:平布面料\n面料规格:C21s  72*60\n1.纤维含量:100%棉\n2.耐次氯酸盐漂白色牢度:≥4 级  \n3.耐湿摩擦色牢度:经向:≥4 级、纬向:≥4 级\n4.耐干摩擦色牢度:经向:≥4 级、纬向:≥4 级\n5.耐酸汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色(棉):≥4 级、沾色(羊毛):≥4 级\n6.耐碱汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色(棉):≥4 级、沾色(羊毛):≥4 级\n7.耐水色牢度:原样变色:≥4级、沾色(棉):≥4级、沾色(羊毛):≥4 级\n8.耐唾液色牢度:原样变色:≥4 级、沾色(棉):≥4 级、沾色(羊毛):≥4 级\n9.织物密度(根/10cm): 经向:≥283、纬向:≥236\n10.织物线密度:经向:21s±5%、纬向: 21s±5%\n11.PH值:4.0-7.5、甲醛含量(mg/kg):≤20、异味:无、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用\n12.婴幼儿纺织产品应符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 A 类标准.\n13.此平布面料经过≥50次洗涤(水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2)，面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养≥48h.\n菌种名称及(菌种编码):\n大肠杆菌(ATCC 25922)\n金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)\n铜绿假单胞菌(ATCC 10145)\n白色念珠菌(ATCC 10231)\n肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352)\n枯草芽孢杆菌(CICC 10002)",90]
[2,"湖蓝平布印花枕套","45*75","个",null,14]
[3,"湖蓝平布值班室被套","158*230","床",null,88]
[4,"油绿平布被套","230*90","床",null,68]
[5,"湖蓝纱卡印花床罩","成品尺寸:201*86*11,底端,对角,两角开口(斜角对开)","床","面料名称:纱卡织物\n面料规格:C21s  112*58\n1.纤维含量:100%棉。\n2.耐次氯酸盐漂白色牢度:≥4 级\n3.耐湿摩擦色牢度:经向 :≥4 级、纬向: ≥4 级                         \n4.耐酸汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色(棉):≥4 级、沾色(羊毛):≥4 级\n5.耐碱汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色(棉):≥4 级、沾色(羊毛):≥4 级\n6.耐水色牢度:原样变色:≥4级、沾色(棉):≥4级、沾色(羊毛):≥4 级\n7.耐干摩擦色牢度:经向:≥4 级、纬向:≥4 级\n8.耐唾液色牢度:原样变色:≥4 级、沾色(棉):≥4 级、沾色(羊毛):≥4 级\n9.织物密度(根/10cm):经向:445±5%、纬向:233±5%\n10.PH值:4.0-7.5、甲醛含量(mg/kg):≤20、异味:无、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用\n11.婴幼儿纺织产品应符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 A 类标准.\n12.此纱卡面料经过≥50次洗涤(水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2)，面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养≥48h.\n菌种名称及(菌种编码):\n金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)\n大肠杆菌(ATCC 25922)\n白色念珠菌(ATCC 10231)\n肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352)\n铜绿假单胞菌(ATCC 10145)\n枯草芽孢杆菌(CICC 10002)",67]
[6,"湖蓝纱卡值班室枕套","80*50","个",null,13]
[7,"湖蓝纱卡值班室床单","230*160","床",null,64]
[8,"湖蓝纱卡印花骨科大床单","185*150","床",null,47]
[9,"湖蓝纱卡印花骨科小床单","80*54","床",null,15]
[10,"湖蓝纱卡印花床笠\n（有孔）","216*66*10.一端开孔","床",null,67]
[11,"湖蓝纱卡印花床笠\n（无孔）","205*130*10","床",null,90]
[12,"梦幻小兰熊纱斜婴儿车\n被套","110*110","床","面料名称:纱斜面料\n面料规格:C32s 130*70\n1.耐酸汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色(棉):≥4级、沾色(羊毛):≥4级\n2.耐碱汗渍色牢度: 原样变色:≥4级、沾色(棉):≥4级、沾色(羊毛):≥4级\n3.耐酸斑色牢度:原样变色:≥4级\n4.耐碱斑色牢度:原样变色:≥4级\n5.耐摩擦色牢度:湿摩(经向) :≥4级、湿摩(纬向) :≥4级\n6.耐摩擦色牢度:干摩(经向) :≥4级、干摩(纬向) :≥4级\n7.单位质量面积(g/m2):150±5\n8.耐次氯酸盐漂白色牢度:≥4级\n9.经向密度(根/10cm):≥510、纬向密度(根/10cm):≥275\n10.线密度(s):经向32±3、纬向32±3\n11.PH值:4.0-7.5、甲醛含量(mg/kg):≤75、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用。(所检项目判定符合GB 18401-2010 B类标准)\n12.此纱斜面料经过≥50次洗涤(水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2)，对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养≥48h.\n菌种名称及(菌种编码):\n大肠杆菌(ATCC 25922)\n金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)\n铜绿假单胞菌(CICC 21630)\n白色念珠菌(ATCC 10231)\n肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352)\n枯草芽孢杆菌(ATCC 9327)",54]
[13,"梦幻小兰熊纱斜婴儿车\n床单","110*75","床",null,19]
[14,"梦幻小兰熊纱斜襁褓套","70*50，信封式","张",null,23]
[15,"梦幻小兰熊纱斜遮光布（双层）","230*130；双层","张",null,126]
[16,"梦幻小兰熊纱斜遮光罩（双层）","105*95*38；双层","张",null,155]
[17,"梦幻小兰熊纱斜婴儿包裙（加绒）","外层布：梦幻小兰熊纱斜布，内层布：白色小绵羊卡通绒布,2层布之间加：大豆棉","件",null,58]
[18,"水洗盖棉","5斤，200*150","床","面料名称：单面磨毛抗菌防螨涤纶布\n颜色：白色\n填充物：涤纶短纤维絮片，600g/㎡",124]
[19,"无网盖棉1斤","100*100","床","名称：棉絮\n技术要求：\n1.含杂率：≤0.6%\n2.网纱：面纱3层，左筋≥20道，右筋≥20道，竖筋≥10道，密度≥20根/10cm\n3.研磨率≥90%\n4.传播疾病虫、卵：无、气味：正常\n5.原料：细绒棉\n6.等级：一级及以上级\n7.短纤维（≤13mm）含量：≤25%",52]
[20,"号脉枕芯30*20","30*20","个","面子材质：油绿纱卡布\n填充物：枕芯棉",14]
[21,"枕芯","72*48","个","白色枕芯:\n1.重量:≥700g\n枕芯面料:\n2.纤维含量(%):100聚酯纤维\n3.起球性能(级):≥3\n4.异味:无\n5.甲醛含量(mg/kg):≤75\n白色枕芯填充物:\n6.絮用纤维原料要求- 原料质量 1: 下列物质不得直接或间接作为加工絮用纤维制品的原料: a)医用纤维性废弃物;b)使用过的殡葬用纤维制品;c)来自传染病疫区无法证明未被污染的纤维制品;d)国家禁止进口的废旧纤维制品;e)其他被严重污染或有毒有害的物质(检验方法GB 18383-2007)\n7.絮用纤维原料要求- 原料质量 2: 下列物质也不得作为加工生活用絮用纤维制品的原料: a)被污染的纤维下脚;b)废旧纤维制品或其再加工纤维;c)纤维制品下脚或其再加工纤维(符合4.1.3 规定的除外);d)GB/T5705 中规定的二、三类棉短绒;e)经脱色漂白处理的纤维下脚、纤维制品下脚、再加工纤维;f)未洗净的动物纤维; g)发霉变质的絮用纤维(检验方法GB 18383-2007)\n8.絮用纤维原料要求- 原料质量 3: 生活用絮用纤维制品中的絮用纤维不得检出金属物或尖锐物等有危害性的杂质，如针、铁丝、木棍等;不得检出昆虫、鸟类、啮齿动物等的排泄物或其他不卫生物质;不得检出明显的粉尘(检验方法GB 18383-2007)\n9.纤维含量(%):100聚酯纤维",26]
[22,"宝蓝色防水布面子婴儿襁褓棉棒","150长*直径7","个","面子材质：防水布；内填充：滑棉",29]
[23,"婴儿黑色小眼罩","黑色布（做成3层）","个","面料纱支密度：C21s 72*60",4]
[24,"粉色小绵羊卡通绒布婴儿包被","110*100，双层","张","面料纱支密度：C20*10 42*40",35]
[25,"小方巾","60*60，双层","张","面料材质：婴儿级竹纤维纱布",33]
[26,"宝蓝色纯棉阻燃布","幅宽150","米","面料纱织密度：C20*16 128*60\n面料功能：具有阻燃功能",46]
[27,"桌椅套透明袋","20*8","条","面料材质：超透明PVC面料",7]
[28,"工勤服夏（套装）","短袖短装+长裤","套","面料成分：T65/JC35（含65%涤，含35%棉）\n纱支密度:  T/JC23*23 104*61",88]
[29,"工勤服冬（套装）","长袖短装+长裤","套","面料成分：T65/C35（含65%涤，含35%棉）\n纱支密度:  T/C42/2*21 124*69",98]
[30,"成人病员服（ICU/放射科）","长袖长装/长袖中长装","件","面料名称:纱绢织物\n面料规格:C21s 100*54\n1.纤维含量:100%棉\n2.耐次氯酸盐漂白色牢度:≥4 级  \n3.耐湿摩擦色牢度:经向:≥4 级、纬向: ≥4 级                         \n4.耐酸汗渍色牢度:原样变色:≥4 级、沾色(棉):≥4 级、沾色(羊毛):≥4 级\n5.耐碱汗渍色牢度:原样变色:≥4 级、沾色(棉):≥4 级、沾色(羊毛):≥4 级\n6.耐干摩擦色牢度:经向:≥4 级、纬向:≥4 级\n7.耐唾液色牢度:原样变色:≥4 级、沾色(棉):≥4 级、沾色(羊毛):≥4 级\n8.织物密度(根/10cm):经向:≥393、纬向:≥212\n9.织物线密度:经向:21s±5%、纬向: 21s±5%\n10.PH值:4.0-7.5、甲醛含量(mg/kg):≤20、异味:无、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用\n11.婴幼儿纺织产品应符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 A 类标准.\n12.此纱绢织物经过≥50次洗涤(水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2)，面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养≥48h.\n菌种名称及(菌种编码)\n金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)\n大肠杆菌(ATCC 25922)\n白色念珠菌(ATCC 10231)\n肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352)\n铜绿假单胞菌(CICC 21630)\n枯草芽孢杆菌(ATCC 9327)",54]
[31,"病员服（上衣）","长袖短装","件",null,40]
[32,"病员裤","长裤","条",null,39]
[33,"男医生服（夏装）","短袖长装\n（无裤）","件","面料名称:涤府织物\n面料规格: T65/JC35 23*23 104*61\n1.耐酸斑色牢度:原样变色:≥4级\n2.耐碱斑色牢度:原样变色:≥4级\n3.耐摩擦色牢度:湿摩(经向) :≥4级、湿摩(纬向) :≥4级\n4.耐摩擦色牢度:干摩(经向) :≥4级、干摩(纬向) :≥4级\n5.耐酸汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色(聚酯纤维):≥4级、沾色(棉):≥4级\n6.耐碱汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色(聚酯纤维):≥4级、沾色(棉):≥4级\n7.经向密度(根/10cm):≥409、纬向密度(根/10cm):≥240\n8.PH值:4.0-7.5、甲醛含量(mg/kg):≤75、异味:无、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用\n9.此涤府织物经过≥50次洗涤(水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2)，对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养≥48h.\n菌种名称及(菌种编码):\n金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)\n大肠杆菌(ATCC 25922)\n白色念珠菌(ATCC 10231)\n肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352)\n铜绿假单胞菌(ATCC 21630)\n枯草芽孢杆菌(ATCC 9327)",56]
[34,"女医生服（夏装）","短袖长装\n（无裤）","件",null,56]
[35,"印花护士服夏装（上衣）","短袖短装\n（无裤）","件",null,58]
[36,"护士服（夏装）","短袖长装\n（无裤）","件",null,52]
[37,"护士服（夏装上衣）","短袖短装\n（无裤）","件",null,51]
[38,"护士裤（夏装）","全松紧或者两侧松紧加皮带扣（专版）","条",null,39]
[39,"护士帽夏","医院专版","顶",null,12]
[40,"男医生服（冬装）","长袖长装\n（无裤）","件","面料名称:双面卡织物\n面料规格: T65/JC35 45/2*21 138*71\n1.纤维成分含量(%):棉35±5、聚酯纤维65±5\n2.经向密度(根/10cm):≥543、纬向密度(根/10cm):≥279\n3.线密度(s):45/2±3、21±3\n4.PH值:4.0-8.5、甲醛含量(mg/kg):≤75、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用。(所检项目判定符合GB 18401-2010 B类标准)\n5.此双面卡织物经过≥50次洗涤(水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2)，对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养≥48h.\n菌种名称及(菌种编码):\n金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)\n大肠杆菌(ATCC 25922)\n白色念珠菌(ATCC 10231)\n肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352)\n铜绿假单胞菌(ATCC 21630)\n枯草芽孢杆菌(ATCC 9327)",62]
[41,"女医生服（冬装）","长袖长装\n（无裤）","件",null,62]
[42,"印花护士服（冬装上衣）","长袖短装\n（无裤）","件",null,75]
[43,"护士服（冬装）","长袖长装\n（无裤）","件",null,70]
[44,"护士服（冬装上衣）","长袖短装\n（无裤）","件",null,60]
[45,"护士裤（冬装）","全松紧或者两侧松紧加皮带扣（专版）","条",null,40]
[46,"护士帽冬","医院专版","顶",null,12]
[47,"电工工作服（套装）","长袖短装+长裤","套","面料纱织密度：C20*16 128*60\n面料功能：具有阻燃及防静电功能",185]
[48,"巡回工作服夏装（上衣）","短袖短装","件","面料名称:手术服装类面料:加厚纯棉纱卡\n面料规格: C20*C16  128*60  535*225\n1.纤维含量:棉100%\n2.单位面积质量(g/m2):235±5\n3.水洗尺寸变化率经向:±1%、水洗尺寸变化率纬向:±1%\n4.撕破强力:经向:≥14N、撕破强力:纬向:≥13N\n5.耐水色牢度:试样的变色:≥4级、贴衬布棉沾色:≥4级、贴衬布羊毛沾色:≥4级\n6.纱线支数经向(tex):27±2、纬纱线支数向(tex):36±2\n7.经向密度(根/10cm):≥500、纬向密度(根/10cm):≥233\n8.PH值:4.0-7.5、甲醛含量(mg/kg):≤75\n9.此加厚纯棉纱卡面料经过≥50次洗涤(水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2)，面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养≥48h.\n菌种名称及(菌种编码)\n金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)\n大肠杆菌(ATCC 25922)\n白色念珠菌(ATCC 10231)\n肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352)\n铜绿假单胞菌(ATCC 10145)\n枯草芽孢杆菌(CICC 10002)",53]
[49,"巡回工作服冬装（上衣）","长袖短装","件",null,63]
[50,"巡回工作裤","长裤","条",null,35]
[51,"参观衣","长袖长装\n（无裤）","件","1.面料成分:棉100%\n2.耐酸汗渍色牢度:原样变色≥4-5级、沾色(羊毛)≥4-5级、沾色(棉)\n3.耐碱汗渍色牢度:原样变色≥4-5级、沾色(羊毛)≥4-5级、沾色(棉)\n4.耐水色牢度:原样变色≥4-5级、沾色(羊毛)≥4-5级、沾色(棉)\n5.耐皂洗色牢度:原样变色≥4-5级、沾色(羊毛)≥4-5级、沾色(棉)\n6.耐氯漂色牢度:原样变色≥4-5级\n7.耐干摩擦色牢度:经向≥4-5、纬向≥4-5\n8.耐湿摩擦色牢度:经向≥4-5、纬向≥4-5\n9.断裂强力:经向≥700N， 纬向≥400N\n10.质量(g/m2):180(允差±2%)\n11.撕破强力:经向≥13N，纬向≥11N\n12.织物密度(根/10cm):经向420(允差±2%)、纬向180(允差±2%)\n13.织物线密度: 经纱23tex(允差±2%)、纬纱22tex(允差±2%)\n14.PH值:4.0-8.5、甲醛含量(mg/kg):≤75、异味:无异味、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用。(所检项目判定符合GB 18401-2010 B类标准)\n15.抗菌效果:此参观衣对于金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)、大肠杆菌(ATCC 25922)、白色念珠菌(ATCC10231)有≥99%的抑菌率(检测方法GB/T 20944.3-2008)。",64]
[52,"手术衣","腹背式（无裤）","件","面料名称:油绿纱卡\n面料规格:C21s 112*58\n1.纤维成分含量(%):棉100\n2.耐摩擦色牢度:干摩擦:≥4级、湿摩擦 :≥4级\n3.耐唾液色牢度:原样变色:≥4级、棉沾色:≥4级、羊毛沾色:≥4级\n4.单位面积质量(g/m2):180±5\n5.经向密度(根/10cm):≥440、纬向密度(根/10cm):≥228\n6.线密度(s):经向21±3、纬向21±3\n7.PH值:4.0-8.5、甲醛含量(mg/kg):≤75、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用。(所检项目判定符合GB 18401-2010 B类标准)\n8.此油绿纱卡面料经过≥50次洗涤(水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2)，面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养≥48h.\n菌种名称及(菌种编码):\n大肠杆菌(ATCC 25922)\n金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)\n铜绿假单胞菌(ATCC 10145)\n白色念珠菌(ATCC 10231)\n肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352)\n枯草芽孢杆菌(CICC 10002)",80]
[53,"洗手衣（短袖短装）","短袖短装\n（无裤）","件",null,36]
[54,"洗手衣（长袖短装）","长袖短装\n（无裤）","件",null,40]
[55,"洗手裤","长裤","条",null,35]
[56,"油绿袖紧","手术衣袖紧","对",null,7]
[57,"油绿纱卡包布（双层）","130*130","张",null,57]
[58,"油绿纱卡包布（双层）","120*120","张",null,51]
[59,"油绿纱卡孔巾（单+贴）","75*60","张",null,13]
[60,"湖蓝纱卡药枕袋（单层）","30*20","个",null,7]
[61,"油绿纱卡眼科双孔巾（单层加贴片）","215*125","张",null,57]
[62,"油绿纱卡中单（双层）","220*180","张",null,124]
[63,"油绿纱卡桌布（双层）","230*170","张",null,130]
[64,"油绿纱卡手术台布（双层）","220*170","张",null,129]
[65,"油绿纱卡治疗巾（双层）","80*70","张",null,23]
[66,"油绿纱卡大孔巾（单加贴）","340*200","张",null,138]
[67,"油绿纱卡脉诊套（单层）","33*22","个",null,8]
[68,"油绿纱卡收腹带","165*12","个",null,33]
[69,"约束带","专用","根","面料名称：白坯布平布\n纤维含量：100%棉\n纱支密度：C21s 72*60",9]
[70,"三角巾（单层）","48*12","张",null,9]
[71,"注：1、技术参数中若未明确规格、颜色等，则根据采购人实际需求定制。\n2、采购人有权对产品清单内的所有产品定制logo，制作工艺包含但不限于印制、刺绣。\n3、供应商的报价是供应商响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括为本次所提供产品的生产、保险、代理、运输、人工、税费等供应商完成本项目所需的一切费用。供应商的各项报价均不能超过各项单价最高限价。\n4、以上表格如不能完全表达清楚供应商认为必要的费用明细，供应商可自行补充。"]
["供应商名称（盖章）：\n联系人及电话：\n日期："]